***ООО « РЕАКТИВ »***

 ***308015, г.Белгород, ул.Сумская, 46 ИНН 3123085391***

 ***тел./факс (4722) 22-18-97, (4722) 37-22-86, (4722) 22-40-22 КПП 312301001***

***E-mail:*** ***reaktiv1@yandex.ru***

|  |
| --- |
| [***ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ***](http://www.massa.ru/catalog/detail.php?ID=519) |
|  | **ВК-150.1** | 150 (0.005) | класс точности высокий (II) по ГОСТ 53228-08 | 2,0 |  **16 760** |
| **ВК-300.1** | 300 (0.01) | 2,0 |
| **ВК-600.1** | 600 (0.02) | 2,0 |
|  | **ВК-1500.1** | 1500 (0.05) | класс точности высокий (II) по ГОСТ 53228-08 | 2,0 | **16760** |
| **ВК-3000.1** | 3000 (0.1) | 2,0 |
|  | **ВК-300** | 300 (0.005) | класс точности высокий (II) по ГОСТ 53228-08 | 2,0 | **18 760** |
| **ВК-600** | 600 (0.01) | 2,0 |
|  | **ВК-1500** | 1500 (0.02) | класс точности высокий (II) по ГОСТ 53228-08 | 2,0 | **18 760** |
| **ВК-3000** | 3000 (0.05) | 2,0 |

Калибровочные гири, соответствующие классу F2 по ГОСТ 7328-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ГИРЯ 100г** | **3 270** |
| **ГИРЯ 150г** | **3 390** |
| **ГИРЯ 200г** | **3 580** |
| **ГИРЯ 300г** | **3 630** |
| **ГИРЯ 500г** | **3 820** |
| **ГИРЯ 600г** | **5 890** |
| **ГИРЯ 1кг** | **7 000** |
| **ГИРЯ 2кг** | **8 350** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Модель весов** | **Max1/Max2, кг (дискретность, г)** | **Краткое описание** | **Вес брутто, кг** | **Цена в руб., в т.ч НДС** |
| [***ТОРГОВЫЕ***](http://www.massa.ru/cat/torg.php) |
|  | **МК-15.2-Т21** | 6/15 (2/5) | С выносным индикатором | 6,0 | **9 980** |
| **МК-6.2-Т21** | 3/6 (1/2) | 6,0 | **9 980** |
| **МК-32.2-Т21** | 15/32 (5/10) | 6,0 | **9 980** |
|  | **МК-15.2-ТН11** | 6/15 (2/5) | ЖК индикатор, аккумулятор | 4,5 | **9 830** |
| **МК-6.2-ТН11** | 3/6 (1/2) | 4,5 | **9 830** |
| **МК-32.2-ТН11** | 15/32 (5/10) | 4,5 | **9 830** |
|  | **МК-15.2-ТB21** | 6/15 (2/5) | Светодиодный индикатор, клавиатура сверху | 6,1 | **9 610** |
| **МК-6.2-ТB21** | 3/6 (1/2) | 6,1 | **9 610** |
| **МК-32.2-ТB21** | 15/32 (5/10) | 6,1 | **9 610** |
|  | **МК-15.2-ТН21** | 6/15 (2/5) | Светодиодный индикатор, клавиатура снизу | 6,1 | **9 610** |
| **МК-6.2-ТН21** | 3/6 (1/2) | 6,1 | **9 610** |
| **МК-32.2-ТН21** | 15/32 (5/10) | 6,1 | **9 610** |
| [***ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ***](http://www.massa.ru/catalog/detail.php?ID=497) |
|  | **МК-3.2-А20** | 1/3 (0.5/1) | Светодиодный индикатор, адаптер | 3,4 | **6 680** |
| **МК-6.2-А20** | 3/6 (1/2) | 3,4 | **6 680** |
| **МК-15.2-А20** | 6/15 (2/5) | 3,4 | **6 680** |
| **МК-32.2-А20** | 15/32 (5/10) | 3,4 | **6 680** |
|  | **МК-3.2-А11** | 1/3 (0.5/1) | ЖК индикатор с подсветкой, аккумулятор, адаптер, RS-232 | 4,5 | **7 950** |
| **МК-6.2-А11** | 3/6 (1/2) | 4,5 | **7 950** |
| **МК-15.2-А11** | 6/15 (2/5) | 4,5 | **7 950** |
| **МК-32.2-А11** | 15/32 (5/10) | 4,5 | **7 950** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **МК-3.2-А21** | 1/3 (0.5/1) | Светодиодный индикатор, аккумулятор, адаптер, RS-232 | 4,5 | **8 770** |
| **МК-6.2-А21** | 3/6 (1/2) | 4,5 | **8 770** |
| **МК-15.2-А21** | 6/15 (2/5) | 4,5 | **8 770** |
| **МК-32.2-А21** | 15/32 (5/10) | 4,5 | **8 770** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **МК-3.2-А21(ИВ)** | 1/3 (0.5/1) | Светодиодный индикатор, аккумулятор, адаптер, RS-232, разъем для подключения доп. индикатора ИВ-3С | 4,5 | **8 770** |
| **МК-6.2-А21(ИВ)** | 3/6 (1/2) | 4,5 | **8 770** |
| **МК-15.2-А21(ИВ)** | 6/15 (2/5) | 4,5 | **8 770** |
| **МК-32.2-А21(ИВ)** | 15/32 (5/10) | 4,5 | **8 770** |
|  | **ИВ-3С** |  | Дополнительный выносной индикатор | 0,3 | **1 120** |
| [***ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ***](http://www.massa.ru/cat/table.php) |
|  | **МК-3.2-АВ11** | 1/3 (0.5/1) | ЖК индикатор, аккумулятор | 4,5 | **11 130** |
| **МК-6.2-АВ11** | 3/6 (1/2) | 4,5 | **11 130** |
| **МК-15.2-АВ11** | 6/15 (2/5) | 4,5 | **11 130** |
| **МК-32.2-АВ11** | 15/32 (5/10) | 4,5 | **11 130** |
|  | **МК-3.2-АВ20** | 1/3 (0.5/1) | Светодиодный индикатор, адаптер | 4,4 | **8 800** |
| **МК-6.2-АВ20** | 3/6 (1/2) | 4,4 | **8 800** |
| **МК-15.2-АВ20** | 6/15 (2/5) | 4,4 | **8 800** |
| **МК-32.2-АВ20** | 15/32 (5/10) | 4,4 | **8 800** |

|  |
| --- |
| [***СЧЕТНЫЕ***](http://www.massa.ru/catalog/detail.php?ID=500) |
|  | **МК-3.2-C21** | 1/3 (0.5/1) | Светодиодный индикатор, аккумулятор, RS-232 | 4,8 | **10 260** |
| **МК-6.2-C21** | 3/6 (1/2) | 4,8 | **10 260** |
| **МК-15.2-C21** | 6/15 (2/5) | 4,8 | **10 260** |
| **МК-32.2-C21** | 15/32 (5/10) | 4,8 | **10 260** |
|  | **ИВ-4С** |  | Дополнительный выносной индикатор | 0,4 | **1 580** |
| [***ВЕСЫ-РЕГИСТРАТОРЫ***](http://www.massa.ru/cat/table.php) |
|  | **МК-6.2-RA11** | 3/6 (1/2) | Базовая модель | 7,0 | **15 580** |
| **МК-15.2-RA11** | 6/15 (2/5) | 7,0 | **15 580** |
| **МК-32.2-RA11** | 15/32 (5/10) | 7,0 | **15 580** |
|  | **МК-6.2-RC11** | 3/6 (1/2) | С печатью чеков и отчетов | 6,6 | **19 690** |
| **МК-15.2-RC11** | 6/15 (2/5) | 6,6 | **19 690** |
| **МК-32.2-RC11** | 15/32 (5/10) | 6,6 | **19 690** |
| [***ВЕСЫ-РЕГИСТРАТОРЫ с печатью этикеток***](http://www.massa.ru/cat/print.php) |
|  | **МК-6.2-RL10-1** | 3/6 (1/2) | Фасовочные с печатью этикеток, с подмоткой | 7,5 | **31 800** |
| **МК-15.2-RL10-1** | 6/15 (2/5) | 7,5 | **31 800** |
| **МК-32.2-RL10-1** | 15/32 (5/10) | 7,5 | **31 800** |
|  | **МК-6.2-R2L10-1** | 3/6 (1/2) | Фасовочные с печатью этикеток, с подмоткой и с двухсторонней индикацией | 7,5 | **32 900** |
| **МК-15.2-R2L10-1** | 6/15 (2/5) | 7,5 | **32 900** |
| **МК-32.2-R2L10-1** | 15/32 (5/10) | 7,5 | **32 900** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **МК-6.2-RP10** | 3/6 (1/2) | Фасовочные с печатью этикеток, без подмотки | 7,5 | **23 650** |
| **МК-15.2-RP10** | 6/15 (2/5) | 7,5 | **23 650** |
| **МК-32.2-RP10** | 15/32 (5/10) | 7,5 | **23 650** |
|  | **МК-6.2-RP10-1** | 3/6 (1/2) | Фасовочные с печатью этикеток, с подмоткой | 8,0 | **25 940** |
| **МК-15.2-RP10-1** | 6/15 (2/5) | 8,0 | **25 940** |
| **МК-32.2-RP10-1** | 15/32 (5/10) | 8,0 | **25 940** |
|  | **МК-6.2-R2P10** | 3/6 (1/2) | Торговые с печатью этикеток и с двухсторонней индикацией, без подмотки | 7,6 | **24 750** |
| **МК-15.2-R2P10** | 6/15 (2/5) | 7,6 | **24 750** |
| **МК-32.2-R2P10** | 15/32 (5/10) | 7,6 | **24 750** |
|  | **МК-6.2-R2P10-1** | 3/6 (1/2) | Торговые с печатью этикеток и с двухсторонней индикацией, с подмоткой | 8,1 | **27 000** |
| **МК-15.2-R2P10-1** | 6/15 (2/5) | 8,1 | **27 000** |
| **МК-32.2-R2P10-1** | 15/32 (5/10) | 8,1 | **27 000** |
|  | **ИВ-RС** |  | Дополнительный выносной индикатор к весам МК-RC | 0,4 | **1 580** |